Ручка нержавеющая. Ручки нержавеющие туалетные для сантехкабин из стекла, душевых перегородок, HPL, ЛДСП. Ручки кнобы цилиндры с крепежом нержавеющие для сантехкабин и туалетных дверей. Поставка парой. Универсал под от 12 до 18 мм толщины материала. Склад. Преимущества туалетных дверных ручек кнобов очень велико. Нержавеющая сталь, склад, для сантехнических перегородок HPL, ЛДСП. Универсальные. Пара с крепежом. Причины популярности таких ручки кнобов для межкомнатных дверей и дверей туалетов в санузлах во всем мире связаны с их особенностями: простая и быстрая установка на любую дверь; дверные ручки кнобы обладают высокой прочностью способны служить годами и даже десятилетиями; простая обработка любыми моющими средствами, большое разнообразие моделей к примеру, популярностью пользуется ручка кноб с выемкой под пальцы или кнобы с резьбой, привлекательные цены; с крепежом, роскошное исполнение, качество, наличие всего необходимого крепежа. Большая удобная  ручка кноб для дверей послужит годами. Удобна в эксплуатации, монтаже и уходе.  Дверные ручки кнобы из нержавеющей стали для сантехкабин отличаются поставкой в паре, прекрасно сочетаются с замками, ножками опорами и служат для удобства пользования общественными туалетами и санузлами. Служит для удобства пользования сантехнической туалетной дверью сантехкабинки. В детские сантехнические кабинки ставят только ручки. Система Steelka. Ноги опорные ножки опоры нержавеющие для ЛДСП. ВКН СИСТЕМЫ,ООО  www.vknsystems.ru
